|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 – Zadání technické specifikace nabídky** | | |
|
|
| **Veřejná zakázka č. 3/2023** | | |
| Zakázka malého rozsahu (podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006Sb. – podle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.) na dodávky | | |
|
| **Název veřejné zakázky:** | **Dodávka stroje – Tloušťkovací frézka** | |
|
| **Zadavatel** | | |
| Název: | | **Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342** |
| Sídlo: | | Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov |
| IČ/DIČ: | | 60821221 |
| Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: | | Mgr. Martina Kokořová, ředitelka |
| Kontaktní osoba: | | Dominová Marcela |
| Telefon: | | 380 711 359, 383 134 802 |
| E-mail: | | dominova@zdravkack.cz |
| **Uchazeč** | | |
| Název: | |  |
| Sídlo/místo podnikání: | |  |
| IČ/DIČ: | |  |
| Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče: | |  |
| Kontaktní osoba: | |  |
| Tel./fax: | |  |
| E-mail: | |  |

|  |
| --- |
| **Předmět plnění zakázky – technická specifikace zakázky – požadavky** |
| **Technická specifikace:**   * Minimální výkon motoru 7,30 kW * Masivní žebrovaný stůl z šedé litiny * protahovací šířka min 630 mm * protahovací výška 3 až 300 mm * úběr materiálu do 8 mm * elektromotorické nastavení výšky stolu s digitálním zobrazením polohy * ocelový válec podávací, 2 ocelové válce vytahovací * plynulá regulace protahovací rychlosti 4–16 m/min * vedení stolu na čtyřech šroubech * destičková spirálová hoblovací hřídel, čtyřstranné břity destiček * technický výkres s prostorovými nároky stroje * bezpečnostní prvky a bezpečnostní systém stroje musí odpovídat CE normě * elektromagnetická brzda * pohon hřídele přes POLY-V * záruční a pozáruční servis, servis v případě poruchy * Návod na obsluhu stroje v českém jazyce, katalog náhradních dílů – dostupnost náhradních dílů po dobu min. 9 let   **Podmínky**:   * Montáž stroje musí obsahovat instalaci, zprovoznění stroje, kompletní seřízení stroje včetně zaškolení pracovníků kupujícího ve věci obsluhy a údržby stroje.   **Záruka**:   * min 12 měsíců * možnost prodloužené záruky |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Celková nabídková cena v Kč za plnění příslušné části veřejné zakázky** | | |
| Nabídková cena bez DPH | Výše DPH dle příslušné % sazby | Nabídková cena vč. DPH |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Předmět plnění zakázky – technická specifikace zakázky – nabídka** |
| **Technická specifikace:**  Podmínky:  Další požadavky na stroj:  Záruka: |